WS 06/07, 5. Übung, Vorbereitungsaufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 23./24.11.06

Gegeben sind jeweils Spurdreieck, Bild der Koordinatenachsen oder Projektionsrichtung p. Konstruieren Sie (sofern noch nicht vorhanden) für jeden dieser Fälle Spurdreieck, Bilder der Koordinatenachsen, Lage der Risse im Spurdreieck und Projektionsrichtung p = (p^′, p^{′′}) (bis auf p - vgl. Abb. 3.34 im Skript). Fügen Sie in Ihre Zeichnungen auch die im Skript verwendeten Bezeichnungen x^′, z̃^{′′}, O usw. hinzu.

PSfrag replacements

WS 06/07, 5. Übung, 1. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 23./24.11.06

PSfrag replacements

Eine dreistufige Treppe und ein Podest sind in Grund- und Aufriss gegeben. Ebenfalls vorgegeben ist die Projektionsrichtung. Konstruieren Sie das Spurdreieck und verfizieren Sie, dass die gegebenen Einschneiderisse korrekt liegen. Zeichnen Sie den Aufgang in senkrechter Axonometrie.

WS 06/07, 5. Übung, 2. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 23./24.11.06

Teil a (links): Bestimmen Sie Lotfußpunkt und minimalen Abstand des Punktes P zu der durch das Dreieck A, B, C gegebenen Ebe- ne. PSfrag replacements

PSfrag replacements

Teil b (unten): Gegeben ist die rechteckige Grundfläche eines Gebäudes sowie die Neigungswinkel der Dachflächen. Geben Sie den Grundriss des Daches an.

WS 06/07, 5. Hausübung, 1. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 23./24.11.06

PSfrag replacements

Fertigen Sie zu gegebenem Grund- und Aufriss sowie der Projektionsrichtung p mittels des Einschneideverfahrens eine senkrechte Axonometrie an. Verfizieren Sie vorher, dass die gegebenen Risse richtig liegen.

WS 06/07, 5. Hausübung, 2. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 23./24.11.06

PSfrag replacements

Teil a (links): Gegeben ist der Grundriss eines Bungalows. Alle Dachflächen haben einen Neigungswinkel von 30^∘. Bestimmen Sie den Grundriss der Dachfläche (Dachausmittelung).

Teil b(rechts): Bestimmen Sie einen Punkt mit Abstand 1.5 cm zur Ebene A, B, C, der auf dem Lot durch A liegt. Konstruieren Sie erst zu einem beliebigen Punkt auf dem Lot die wahre Länge. Da wahre Länge und Länge im Riss proportional sind, können Sie dann den gesuchten Punkt bestimmen.

PSfrag replacements