Material zum Spurdreieck

Anleitung siehe 2. Teil!

PSfrag replacements

PSfrag replacements

PSfrag replacements

WS 2007/2008 TU Darmstadt

Material zum Spurdreieck

Schneiden Sie das Dreieck XY Z aus diesem Blatt heraus. Schneiden Sie die Dreiecke UXY , UY Z und UZX (siehe 1. Teil) aus und verkleben Sie diese so mit diesem Blatt, dass die Kanten UX, UY , UZ die Achsen eines räumlichen Koordinatensystems sind, dessen Normalprojektion auf dieses Blatt durch x^n, y^n, z^n gegeben sind. Kleben Sie Grund- und Aufriss des gegebenen Objektes in die jeweils vorgedruckten Risse und legen Sie schlußendlich ein Modell des Objektes (Abwicklung siehe 1. Teil) in das räumliche Koordinatensystem.

PSfrag replacements

WS 2007/2008 TU Darmstadt