WS 06/07, 6. Übung, 1. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 30.11./01.12.06

Teil a: Gegeben ist die rechteckige Grundfläche eines Gebäudes sowie die Neigungswinkel der Dachflächen. Geben Sie den Grundriss des Daches an. Alle Traufkanten verlaufen horizontal auf gleicher Höhe.

PSfrag replacements

Teil b: Gegeben ist die Grundfläche eines Gebäudes mit Innenhof die Dachflächen haben alle eine Neigung von 30^∘ Grad. Alle Traufkanten verlaufen horizontal auf gleicher Höhe.

1.) Als Vorbereitung für kompliziertere Dachflächen - bestimmen Sie die Schnittgerade zwischen den an den Kanten AB und CD anliegenden Dachflächen. 2.) Geben Sie den Grundriss des Dachs an.

3.) Überlegen Sie für die in 2.) konstruierten Grate, welche Dachflächen sich hier schneiden.

PSfrag replacements

WS 06/07, 6. Übung, 2. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 30.11./01.12.06

PSfrag replacements

Gegeben sind die Traufkanten (horizontal, gleiche Höhe) eines Hauses. Der Dachneigungswinkel aller Dachflächen beträgt 45^∘. 1. Fertigen Sie eine Dachausmittlung an. 2. Bestimmen Sie die wahre Gestalt derjenigen Dachfläche, die an der Kante P Q anliegt.

WS 06/07, 6. Hausübung, 1. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 30.11./01.12.06

Fertigen Sie eine Dachausmittlung zu dem unten im Grundriss gegebenen Dach an! Alle Traufkanten verlaufen horizontal auf gleicher Höhe. Zeichnen Sie die Dachflächen an den Kanten AB und CD in der wahren Gestalt, die Neigungswinkel sind betragen alle 36^∘.

Freiwillig: Basteln Sie ein Modell des Dachs, indem Sie die wahre Gestalt seiner Einzelflächen bestimmen und diese geeignet aneinandersetzen.

PSfrag replacements

WS 06/07, 6. Hausübung, 2. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 30.11./01.12.06

Fertigen Sie eine Dachausmittlung zu dem unten im Grundriss gegebenen Dach an! Alle Traufkanten verlaufen horizontal auf gleicher Höhe.

PSfrag replacements