WS 06/07, 7. Übung, 1. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 07./08.12.06

a)-c) Gegeben: Mittelpunkte M und Hauptmesser S_1, S_2 verschiedener Ellipsen. Zeichnen Sie die Ellipsen mit den in Kapitel 4.1 beschriebenen Methoden.

PSfrag replacements a) Scheitelkreismethode. Ermitteln Sie dazu zunächst drei (neue) Punkte auf dem oberen rechten Viertel der Ellipse.

b) Papierstreifenmethode. Ermitteln Sie auch hier zunächst drei (neue) Punkte auf dem oberen rechten Viertel der Ellipse.

c) Scheitelkrümmungskreismethode. Nehmen Sie aus Platzgründen hier das rechte untere Viertel. Beschriften Sie Ihre Zeichnung auch mit den im Skript verwendeten Bezeichnungen (H, M_1, M_2, . . .).

d) Rytz-Konstruktion. In ein Rechteck, das in axonometrischer Ansicht gegeben ist, ist eine Ellipse einbeschrieben. Bestimmen Sie die Hauptachsen dieser Ellipse.

PSfrag replacements

WS 06/07, 7. Übung, 2. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 07./08.12.06

Gegeben Grund- und Aufriss einer Wanduhr, sowie die zu verwendende Projektionsrichtung. Fertigen Sie ein Bild in senkrechter Axonometrie an. Verwenden Sie das Scheitelkrümmungskreisverfahren. Platz für das Spurdreieck:

S_x PSfrag replacements

WS 06/07, 7. Hausübung, 1. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 07./08.12.06

Gegeben ist eine Brücke in Grund- und Aufriss mit kreisförmigem Bogen. Bestimmen Sie zu der vorgegebenen Blickrichtung p das Bild in senkrechter Axonometrie.

PSfrag replacements

PSfrag replacements PSfrag replacements

WS 06/07, 7. Hausübung, 2. Aufgabe Darstellende Geometrie für BI, WI(BI), VI 07./08.12.06

Konstruieren Sie das Bild der Erde (näherungsweise ist die Erde eine Kugel) in Ingenieuraxonometrie. Der Erdmittelpunkt ist bereits gegeben. Der Erdradius betrage 2, 5cm in der Rissen und 5cm (in z-Richtung) im axonometrischen Bild. Gehen Sie in folgenden Schritten vor: 1. Nordpol, Südpol 2. Äquator (dieser liege in xy-Ebene) 3. Nullmeridian (er liege in der xz-Ebene und 0 ≤ x gelte) 4. Umrisskreis - welchen Radius hat dieser? 5. Zeichnen Sie Darmstadt ein (8^∘ Ost, 49^∘ Nord).

Bonuspunkt: Hätte man die Hauptachsen der Ellipsen auch ohne Rytz konstruieren können (begründen)?

PSfrag replacements